
	襄城经开区产业园基础设施提档升级项目余家湖污水处理厂二期工程EPC塔吊租赁采购询比


采购人：湖北中碧环保科技有限责任公司
二〇二六年八月
  第二章  报价人须知
询比供应商应仔细阅读本询比文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准

	序号
	项  目
	内                容

	1
	采购项目名称
	襄城经开区产业园基础设施提档升级项目余家湖污水处理厂二期工程EPC塔吊租赁采购

	2
	采购人
	湖北中碧环保科技有限责任公司

	3
	采购服务内容
	详见询比公告

	4
	质量要求
	详见询比公告

	5
	服务期
	详见询比公告

	6
	供应商资格要求
	详见询比公告第二项“供应商资格要求”

	7
	是否接受联合体
	(不接受

(接受，应满足下列要求：

应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

	8
	现场考察
	不组织

	9
	最高限价
	详见第一章“公告”。

	10
	评审方法
	根据质量和服务均能满足询比文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

	11
	报价有效期
	30日历天

	12
	采购人联系方式
	电话：0712-2885276、13617235769 马朵

	13
	合同签订期限
	采购人通知后15日历天内

	14


	采购文件的获取
	详见询比公告。

	15
	报价文件的递交


	报价文件需提供原件，提交方法：

详见询比公告。逾期送达的或者不按照采购文件要求密封的报价文件，不予受理。

	16
	报价文件的份数和签署
	报价文件需正本一份，并需要打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则报价文件签署授权委托书无效。除报价人对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的印章或由报价文件签字人签字或盖章。

	17
	报价文件的制作、装订、密封和标记


	报价文件的外层密封袋的封口处应加盖报价人印章。

内层和外层报价文件密封袋上应：写明报价人名称，注明下列识别标志：

服务项目名称：襄城经开区产业园基础设施提档升级项目余家湖污水处理厂二期工程EPC塔吊租赁采购

2）2026年   月   日10时30分开标，此时间以前不得开封。

3）写明报价人名称。

如果报价文件没有按规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担报价文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的报价文件将予以拒绝，并退还给报价人。


注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。
第三章 采购项目技术要求
一、项目概况：

工程名称：襄城经开区产业园基础设施提档升级项目余家湖污水处理厂二期工程EPC

工程地点：湖北省襄阳市襄城区欧庙镇桃园村。

工程内容及规模：（1）污水处理厂工程：扩建余家湖污水处理厂二期工程，选址位于现有园区污水厂内，处理能力为12500m3/d，并对现状一期污水处理厂进行升级改造；（2）场外工程：1.新建公共管廊（含一企一管），南起园区应急事故水池，北与9号路现有管廊相接，长3.0km；2.新建电镀表处产业园－－环境检测监控中心－－污水处理厂PE100专管，De160×9.5，长6.8km；3.新建二期进水PE100管，从环境检测监控中心－－污水处理厂，De500×29.7，长3.0km。处理规模为12500m3/d。

污水处理厂内设计包含厂区污水、污泥处理构(建)筑物土建工程、设备及安装工程、电气工程、自控工程、厂区管线工程、厂区除臭、管理用房、景观及绿化工程，并对现状一期污水处理厂进行升级改造。

二期新建施工内容包含:16栋单体建(构)筑物，进水调节池及高效沉淀池、前臭氧催化氧化池、水解酸化二级MBR一体池、后臭氧催化氧化池、曝气生物滤池、活性炭吸附池、电镀废水预处理一体化池、污泥脱水车间、电镀废水高效沉淀池、电镀废水污泥浓缩池、液氧站、臭氧发生间、配电间、进水监测站房、出水监测站房、生物除臭装置等。

一期技改施工内容包含:12个单体建(构)筑物，进水泵房、调节池、氧化沟、鼓风机房、葡萄糖加药间、配水井、加药间1、PAC加药间、污泥脱水间、进水在线监测房、出水在线监测房、曝气生物滤池等。

二、技术参数要求

(一)1#池塔吊型号：QTZ80(6010)，用电功率37KW

额定起重力矩：80KN·m
最大工作幅度：60米

安装高度：31.2米

起重臂长度：50米

(二)3#池塔吊型号：QTZ型125t·m(C6515)，用电功率60KW

额定起重力矩：1250KN·m
最大工作幅度：65米

安装高度：29.9米

起重臂长度：65米

(三)4#池塔吊型号：QTZ80(6010)，用电功率37KW

额定起重力矩：80KN·m
最大工作幅度：60米

安装高度：31.2米

起重臂长度：55米

(四)9#池塔吊型号：QTZ80(6010)，用电功率37KW

额定起重力矩：80KN·m
最大工作幅度：60米

安装高度：40米

起重臂长度：50米

三、质量要求

(一)设备应符合国家相关安全技术规范

(二)具备出厂合格证、特种设备制造许可证、起重机械制造监督检验证书
(三)设备应满足施工现场地质条件和作业环境需求

第四章 采购项目服务/商务要求
一、服务范围

包括但不限于塔吊租赁、运输、安拆、维保、检测等投入使用前的全部工作内容

二、租赁期限

暂定5-8个月，以采购人通知为准

三、付款方式

以双方签订合同为准

第五章 合同主要条款（样本）

建筑起重机械设备租赁合同（参考）
合同编号： _______________
承租人（甲方）： ________________________________
出租人（乙方）： ________________________________
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）及《湖北省建筑起重机械“一体化”管理规定》（鄂建设规〔2022〕6号）等相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下：
第一条 租赁机械及租金计算与支付
	机械名称
	规格/型号
	数量
	生产厂商
	设备产权备案号
	一体化企业资质等级
	租赁期限
	租金标准（元/月/台）
	预计进场日期
	预计退场日期

	塔式起重机
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.租金计算方式：按月计算。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
2.租金总额：暂定人民币____________________元（大写：____________________）。最终按实际租赁时间结算。
3.支付方式：________________________________
4.支付期限：________________________________
第二条 使用地点、项目名称和工作内容
1.使用地点：襄阳市________________________________
2.项目名称：________________________________
3.工作内容：________________________________
第三条 租赁期限
1.租赁期限暂定为____个月，自____年____月____日至____年____月____日。
2.起租日期：从乙方将设备安装调试完毕，经有相应资质的检验检测机构检测合格，并由甲乙双方开具启用确认单之日起计算租金。
3.退租日期：以甲方书面通知乙方停机的日期为准。
4.因工程需要延长租期，双方应在合同届满前____日内续签合同。
5.租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
第四条 “一体化”服务内容与进出场费用
根据湖北省“一体化”管理规定，乙方应承担起重机械的租赁、安装（含升降、附着）、拆卸、维修、保养等一体化服务。
一体化服务费（含进出场费用）共计人民币____________________元，包含：运输费、安装费（含附着）、拆卸费、检测费、维修保养费
第五条 机械交接与验收
1.乙方向甲方移交机械时，双方应共同进行验收并签署《交接清单》和《进场检验单》。
2.法律法规规定必须安装调试并检测合格才能投入使用的机械，安装调试合格之日或检测合格之日视为乙方向甲方移交机械日期。
3.乙方应委托具备相应资质的第三方进行安装和检测，检测合格后方可交付甲方使用。
4.甲方应当按照合同约定的时间、地点向乙方交还机械，双方应共同验收并签署《交接清单》。
第六条 保证金
1.乙方□是☑否向甲方收取保证金_______/_____________元作为履行本合同的保证。
2.双方约定乙方收取保证金的，甲方应在机械进场前支付。
3.租赁期满，保证金扣除应付机械的毁损、灭失赔偿后，余额无息返还甲方。
第七条 操作、维护与修理
1.双方约定机械由______方负责操作与维护。根据“一体化”管理要求，维修保养工作由乙方（一体化企业）负责实施。
2.操作维护方应当按照规定配备符合上岗条件的操作、指挥、维护等人员。乙方应提供特种作业人员的特种作业操作资格证书。
3.因故障造成机械无法正常作业的，乙方应当自接到通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/日内未能修复的，自第____日起免收租金直至机械恢复正常作业日止。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。
双方约定每月____日为机械的定期检查日，由乙方负责实施。
第八条 甲方权利义务
（一）甲方权利
1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备及一体化服务。
2.有权要求乙方提供合同约定的操作、维修和保养服务。
3.因乙方原因导致机械不能正常使用的，有权要求乙方承担相应责任。
（二）甲方义务
1.按合同约定及时支付租金和其他费用。

2.为机械进退场提供必要的场地和道路条件，确保符合起重机械的地面耐压要求。

3.负责施工现场的安全生产管理，不得违章指挥、违章作业。

4.负责设备在施工现场的看护和保管，因甲方原因造成设备损坏、丢失的，按价赔偿。

5.应当在建筑起重机械停止使用前____天书面通知乙方。

6.配合乙方在安装验收合格之日起30日内，办理建筑起重机械使用登记。
第九条 乙方权利义务
（一）乙方权利
1.有权按照合同约定收取租金和其他费用。

2.因甲方原因造成设备损坏的，有权要求赔偿。

（二）乙方义务
资质与备案责任：
1.备相应建筑起重安装专业承包资质和安全生产许可证。

2.须提供起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，并在建设主管部门办理产权备案。

3.不得出租国家淘汰或禁止使用的、超过安全技术标准或制造厂家使用年限的、经检验达不到安全技术标准规定的设备。

一体化服务责任：
1.负责起重机械的租赁、安装（含升降、附着）、拆卸、维修、保养等一体化服务。

2.按甲方要求的时间完成建筑起重机械安装，并通过第三方检测合格后交付甲方使用。

3.制定建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。

备案登记责任：
1.设备验收合格之日起30日内，配合甲方办理建筑起重机械使用登记。

2.起重设备备案、安拆告知、使用登记等手续由乙方负责办理，甲方配合完成盖章用印手续。

维修保养责任：
1.对设备进行定期检查和日常维护保养，确保设备在安全、正常技术状态下运行。

2.建立设备安全技术档案，实行“一机一档”管理。

第十条 安全生产责任
1.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位应当在签订的租赁合同中明确租赁双方的安全责任。

2.乙方应确保出租的设备符合国家安全技术标准，并承担因设备本身质量问题引发的安全事故责任。

3.甲方应严格遵守安全操作规程，不得违章指挥、违章作业。因甲方违章指挥、违章作业造成的安全事故，由甲方承担责任。

4.双方约定：操作人员由______方提供，操作人员应持证上岗，其工资、食宿等费用由______方承担。

5.根据湖北省“一体化”管理规定，施工总承包单位应督促乙方（一体化企业）履行安全生产职责。

6.本合同附加“安全技术交底书”一份，供操作人员及甲方现场管理人员执行。

第十一条 冬季停工及报停
1.工程冬季停工，甲方以书面形式告知乙方，经双方确认后确定报停日期。

2.报停期间乙方免收租金。

3.春节放假期间____天不计取租赁费。

4.遇不可抗力引起设备停用闲置时，不收取租赁费。

第十二条 违约责任
1.甲方未按合同约定支付租金的，每逾期一日，应按应付未付金额的____‰向乙方支付违约金。

2.甲方逾期支付租金超过____日的，乙方有权停机或终止合同，调回所租设备。

3.乙方未按合同约定时间提供设备或提供的设备不符合要求的，应赔偿因此给甲方造成的损失。

4.乙方未按合同约定及时维修设备，导致设备无法正常使用的，免收维修期间的租金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

5.任何一方擅自解除合同的，应向对方支付合同总金额____%的违约金。

第十三条 争议解决
因本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：

1.向____________仲裁委员会申请仲裁。

2.向襄阳市____________人民法院提起诉讼。

第十四条 其他约定
1.本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，双方签字盖章后生效。

2.未尽事宜，双方另行协商解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同附件为本合同不可分割的组成部分。

附件清单
□ 附件1：租赁机械交接清单
□ 附件2：进场检验单
□ 附件3：安全技术交底书
□ 附件4：乙方资质证书、安全生产许可证（复印件）
□ 附件5：设备备案证明、产品合格证、制造监督检验证明
□ 附件6：操作人员特种作业资格证书
□ 附件7：安装拆卸工程专项施工方案
□ 附件8：生产安全事故应急救援预案
□ 附件9：湖北省建筑起重机械“一体化”企业名录证明（如适用）
□ 附件10：其他____________________
甲方（承租人）（盖章）： ____________________
法定代表人/授权代表（签字）：____________________
日期：______年____月____日
乙方（出租人）（盖章）： ____________________
法定代表人/授权代表（签字）：____________________
日期：______年____月____日
第六章 响应文件格式
襄城经开区产业园基础设施提档升级项目余家湖污水处理厂二期工程EPC塔吊租赁采购

报价文件

报价人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：          年           月          日

一、报价函

 湖北中碧环保科技有限责任公司 （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （标段/包名称）询比采购文件的全部内容，并对此无异议。所附《报价一览表》中总价为¥           元 （人民币大写：       ）（注明币种，并用大写和小写表示的总价）。

2. 我方同意所提交的报价文件在询比采购文件的报价人采购须知中规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
3.如我方中标：

（1）我方承诺按照询比采购文件要求在你方要求的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照报价文件规定向你方递交履约保证金（若有），并接受询比采购文件中关于没收履约保证金的约定。 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其采购有关一切数据或资料。 

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．其他补充说明：                                       。

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                     （签章）

地址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年      月      日

二、报价一览表
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	报价金额/元
	备注

	1
	襄城经开区产业园基础设施提档升级项目余家湖污水处理厂二期工程EPC塔吊租赁
	包含租金及服务费
	项
	1
	
	报价含9%增值税


三、分项报价表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	塔式起重机
	QTZ80(6010)
	台
	3
	      元/月
	租期5个月

	2
	塔式起重机
	QTZ型

125t.m(C6515)
	台
	1
	      元/月
	租期8个月

	3
	进出场费
	包含安装、检测、维修、保养、拆卸、运输等费用
	台
	1
	      元/台
	


注：报价含9%增值税。

四、法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：             年              月              日 
经营期限：                                                
姓    名：          性别：       年龄：       职务：      
系   （投标人单位名称）                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                            （盖章）

日 期：           年         月          日

	附：法定代表人（负责人）身份证复印件


五、法定代表人授权委托书

本人作为                        （公司名称）法定代表人，在此授权我公司        先生/女士报价（身份证号：      ，联系方式：      ）作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理                    项目报价的以下事宜（请在合适的选项前划√）：

 eq \o\ac(□,√)报价文件的准备，包括参加各种标前会议

 eq \o\ac(□,√)报价文件的签署

 eq \o\ac(□,√)参加开标会议
 eq \o\ac(□,√)参加报价澄清或答辩会议

 eq \o\ac(□,√)进行合同及价格谈判

 eq \o\ac(□,√)签订承包合同

 eq \o\ac(□,√)执行承包合同

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自              起至              止。

                                           （公司名称及印章）

 法定代表人签字：                  
           日期：        年       月       日

	附：法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件（正反面）


六、无重大违法记录声明
（报价人根据本单位实际情况进行声明）

 湖北中碧环保科技有限责任公司 （采购人名称）：

我方在此声明，我方在参加本次报价活动近五年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：
1.因违法经营被追究过刑事责任；
2.因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3.因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚；
4.未发生过重大安全责任事故和廉政事故，无不良行为记录，无骗取中标，严重违约及重大安全及质量问题。
我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。
特此声明。
 
投标人：           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
         年      月      日
七、资格证明文件
1.供应商营业执照

2.供应商资质文件
3.供应商服务人员资质文件
4.供应商信誉证明
“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”查询结果

备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。


