[bookmark: _Toc2440][bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc4948][bookmark: _Toc5130]第三章  采购内容及要求
一、项目概况
1.项目名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
2.采购内容：本次询比采购详见采购清单。
3.采购预算：以询比公告为准
4.交货地点：万利通(九江)金属表面处理技术有限公司。
5.合同履行期限：以询比公告为准
6.合同价格形式:固定单价合同。
7.工程质保期:壹年。
8.付款方式：合同签订时确定。


二、项目采购清单：
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 1 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	030902007001
	贮存装置
	1.名称：硫酸药剂储罐
2.规格：20T，PE材质，特级，黑色
	套
	2
	
	
	

	2
	030902007002
	贮存装置
	1.名称：次钠药剂储罐
2.规格：20T，PE材质，特级，黑色
	套
	2
	
	
	

	3
	030902007003
	贮存装置
	1.名称：液碱药剂储罐
2.规格：20T，PE材质，特级，黑色
	套
	1
	
	
	

	4
	080902006001
	液位计
	1.名称:液位计
2.类型:探针316L
	个
	3
	
	
	

	5
	03B005
	PAM一体化加药设备（设备利旧，包含部分零配件更换）
	1.PAM一体化加药设备（设备利旧，包含部分零配件更换）
	套
	1
	
	
	

	6
	040602017001
	搅拌机
	1.名称：立式搅拌机
2.材质：316L
3.规格：叶轮：φ400mm，功率1.5kW
	台
	3
	
	
	

	7
	030109001001
	离心式泵
	1.名称:亚铁融药泵
2.规格:QBY-40，PP外壳，SP膜片
3.交流异步电动机检查接线 功率(kw) ≤3
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 2 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	8
	030109001002
	离心式泵
	1.名称:储罐区临时药泵
2.规格:QBY-40，PP外壳，SP膜片
3.交流异步电动机检查接线 功率(kw) ≤3
	台
	3
	
	
	

	9
	030109006001
	计量泵
	1.名称:隔膜计量泵
2.规格:120L/H，0.5MPa；0.37KW，380V，
3.材质:泵头材质四氟-法兰连接
4.单机试运转要求:交流异步电动机检查接线 功率(kw) ≤13
	台
	7
	
	
	

	10
	030109006002
	计量泵
	1.名称:隔膜计量泵
2.规格:120L/H，0.5MPa；0.37KW，380V，
3.材质:泵头材质UPVC-硬管连接
4.单机试运转要求:交流异步电动机检查接线 功率(kw) ≤13
	台
	19
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 3 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	11
	030109006003
	计量泵
	1.名称:隔膜计量泵
2.规格:240L/H，0.5MPa；0.37KW，380V，
3.材质:泵头材质UPVC-硬管连接
4.单机试运转要求:交流异步电动机检查接线 功率(kw) ≤13
	台
	6
	
	
	

	12
	030109006004
	计量泵
	1.名称:隔膜计量泵
2.规格:120L/H，0.5MPa；0.37KW，380V，
3.材质:泵头材质SS304-硬管连接
4.单机试运转要求:交流异步电动机检查接线 功率(kw) ≤13
	台
	8
	
	
	

	13
	03B002
	加药区破损桶拆除
	1.旧有加药桶拆除，地面清理
	项
	1
	
	
	

	14
	031002003001
	套管
	1.名称、类型:柔性防水套管制作安装
2.材质:U-PVC
3.规格:φ63
	个
	3
	
	
	

	15
	010504001001
	围堰柱
	1.名称:围堰
2.C25混凝土柱
3.浇筑完成后用木抹子抹平表面（防止开裂）
4.浇筑后12小时内覆盖土工布保湿，养护7天
	m3
	0.288
	
	
	

	16
	011702011001
	围堰柱模版
	1.名称:围堰柱模版
	m2
	4.8
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 4 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	17
	010515001001
	现浇构件钢筋
	现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.018
	
	
	

	18
	010401004001
	围堰砖砌矮墙
	MU10页岩多孔砖
	m3
	1.992
	
	
	

	19
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.10厚1:2.5水泥砂浆打底找平
2.2厚聚合物水泥基防水涂料一遍
3.3厚耐水腻子分遍找平
	m2
	19
	
	
	

	20
	011101006001
	平面砂浆找平层
	10mm水泥砂浆找平
	m2
	117
	
	
	

	21
	010904001001
	楼（地）面卷材防水
	乙烯基三布五油
	m2
	117
	
	
	

	22
	03B001
	储罐临时托盘
	1.10mm，pp板，8*6*0.2m
	m2
	53.6
	
	
	

	23
	011615001001
	开孔（打洞）
	1.洞尺寸:500*250mm
	个
	4
	
	
	

	24
	011602002001
	围堰拆除
	围堰拆除
	m3
	2.28
	
	
	

	25
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:外运5公里
	m3
	2.28
	
	
	

	26
	030807001001
	低压螺纹阀门
	1.名称:UPVC I型双由令球阀
2.规格:DN15
	个
	80
	
	
	

	27
	030807001002
	低压螺纹阀门
	1.名称:UPVC I型双由令球阀
2.规格:DN25
	个
	27
	
	
	

	28
	030807001003
	低压螺纹阀门
	1.名称:UPVC I型双由令球阀
2.规格:DN50
	个
	5
	
	
	

	29
	030804014001
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 大小头
2.规格:DN25*20
	个
	7
	
	
	

	30
	030804014002
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 大小头
2.规格:DN50*40
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 5 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	31
	030804014003
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 大小头
2.规格:DN80*65
	个
	1
	
	
	

	32
	030804014004
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 补芯
2.规格:DN20*15
	个
	16
	
	
	

	33
	030804014005
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 补芯
2.规格:DN50*40
	个
	29
	
	
	

	34
	030804014006
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 补芯
2.规格:DN40*25
	个
	39
	
	
	

	35
	030804014007
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 补芯
2.规格:DN25*20
	个
	29
	
	
	

	36
	030804014008
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 补芯
2.规格:DN65*50
	个
	1
	
	
	

	37
	031003011001
	法兰
	1.名称:UPVC 活套法兰
2.规格:DN15
	副
	26
	
	
	

	38
	030804014009
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 90°弯头
2.规格:DN15
	个
	240
	
	
	

	39
	030804014010
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 90°弯头
2.规格:DN25
	个
	127
	
	
	

	40
	030804014011
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 90°弯头
2.规格:DN50
	个
	64
	
	
	

	41
	030804014012
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 90°弯头
2.规格:DN80
	个
	1
	
	
	

	42
	030804014013
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 等径三通
2.规格:DN15
	个
	41
	
	
	

	43
	030804014014
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 等径三通
2.规格:DN25
	个
	7
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




5

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 6 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	44
	030804014015
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 异径三通
2.规格:DN50*32
	个
	29
	
	
	

	45
	030804014016
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 直通
2.规格:DN15
	个
	39
	
	
	

	46
	030804014017
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 直通
2.规格:DN25
	个
	35
	
	
	

	47
	030804014018
	低压塑料管件
	1.名称:UPVC 直通
2.规格:DN50
	个
	14
	
	
	

	48
	030801016001
	低压塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN15
	m
	212
	
	
	

	49
	030801016002
	低压塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN25
	m
	206
	
	
	

	50
	030801016003
	低压塑料管
	1.材质:UPVC
2.规格:DN50
	m
	204
	
	
	

	51
	080902007001
	流量计
	1.名称:浮子流量计25-250L
2.规格:DN15
	台
	5
	
	
	

	52
	080902007002
	流量计
	1.名称:浮子流量计25-250L
2.规格:DN25
	台
	25
	
	
	

	53
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJY-4*2.5
	m
	780
	
	
	

	54
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJY-4*4
	m
	50
	
	
	

	55
	030815001001
	管架制作安装
	管架制作安装
	kg
	363.6
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 7 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	56
	010601001001
	抽风罩
	规格4300*2500*2100
1.框架采用40*40*2mm不锈钢304方管和40*40不锈钢304角钢制作；
2.风罩采用5mmPP板制作；
3.风罩观察窗采用注塑PP成型+PVC透明窗制作
4.检修门采用5mmPP板和不锈钢角钢制作
	t
	0.127
	
	
	

	57
	010601001002
	抽风罩
	规格300*2500*2100
1.框架采用40*40*2mm不锈钢304方管和40*40不锈钢304角钢制作；
2.风罩采用5mmPP板制作；
3.风罩观察窗采用注塑PP成型+PVC透明窗制作
4.检修门采用5mmPP板和不锈钢角钢制作
	t
	0.085
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：万利通污水站设备维修工程(加药系统成套设备集成供货)
	标段：
	第 8 页  共 8 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	58
	010601001003
	抽风罩
	规格3060*1860*2100
1.框架采用40*40*2mm不锈钢304方管和40*40不锈钢304角钢制作；
2.风罩采用5mmPP板制作；
3.风罩观察窗采用注塑PP成型+PVC透明窗制作
4.检修门采用5mmPP板和不锈钢角钢制作
	t
	0.076
	
	
	

	59
	011607001002
	集气罩拆除
	集气罩拆除
	m2
	47.11
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	60
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
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	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


三、其他要求
1.供应商在报价前，自行选择是否踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
2.成交供应商在领取通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同，否则将会依据公司供应商管理制度依法追究相关责任，望各供应商知悉。
3.在成交后的整个服务期间，因供应商自身原因造成的损失由供应商承担；因采购人过错导致的，按法律规定划分责任。
4.其他未尽事宜双方在合同中约定。

[bookmark: _Toc12491][bookmark: _Toc163493642][bookmark: _Toc8128][bookmark: _Toc11560][bookmark: _Toc19123]第四章  报价文件的格式
[bookmark: _Toc22399][bookmark: _Toc28028]（以下为报价文件格式，仅供参考。供应商可根据询比文件要求进行调整，以实质响应询比文件）

封面：

报 价 文 件





项目名称：	                                       
供应商：                                          





年   月    日

（1） [bookmark: _Toc163493644][bookmark: _Toc22792]响应函
致：                   （采购人）：
1.根据贵方的    （项目名称/标包名称）项目采购的询比文件，签字代表      （全名）经正式授权并代表本公司           （供应商名称）提交本响应文件。
2.据此函，签字代表宣布同意如下： 
3.所提供和交付的报价一览表，供应商将按询比文件的规定履行合同责任和义务。 
4.供应商已详细审查全部询比文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。  
5.供应商同意提供按照贵方可能要求的一切数据或资料。

供    应    商：（公章）
地          址：
电          话：
授  权  代  表：（签字或盖章）
日         期：


（2） [bookmark: _Toc16627][bookmark: _Toc163493645][bookmark: _Hlk158370162]法定代表人（负责人）身份证明
供应商名称：                       
单位性质：                                       
地    址：                                             
成立时间：                      
经营期限：                                          
姓    名：                性别：                   
年龄：                    职务：                     
系                      （供应商名称）的法定代表人（负责人）。 
特此证明。


供应商名称：                    （盖章）
日      期：   年  月  日

	附：法定代表人（负责人）身份证复印件




（3） [bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc163493646]法定代表人（负责人）授权书
本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   
代理人无转委托权。
附：法定代表人（负责人）身份证明

供应商：                           （盖单位章）
法定代表人（签字或盖章）：                        
身份证号码：                                                                      
委托代理人：                          
身份证号码：                                        
日      期：


	附：法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件(正反面)




（4） [bookmark: _Toc163493647][bookmark: _Toc18100]联合体协议书【本项目不适用】
（联合体响应时应当提供，非联合体不用提供）
    (甲公司名称)_   （以下简称甲方）
    (乙公司名称)    （以下简称乙方）
……（多家企业的以甲、乙、丙、丁……描述）
以上各方自愿组成联合体，参加  （项目名称）  的询比，不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的采购活动。现就有关事宜订立协议如下：
1、 （甲方） 为联合体主体，其它各方为联合体成员。
2、联合体将严格按照询比文件的各项要求办理相关事宜，报价文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体各成员依法共同承担相应责任。
3、联合体分工： 
（甲方） 承担项目采购合同金额的     %，负责的工作为：            ；
（乙方） 承担项目采购合同金额的     %，负责的工作为：            ；
4、若成交，联合体成员共同与采购人签订采购合同（本协议应当作为采购合同的组成部分），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体负主要责任。
5、其他：……
6、本协议书自签署之日起生效，若未成交，自本次报价文件有效期结束后自行失效；若成交，自合同书规定的期限之后自行失效。
7、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。
甲  方（公章）：                             
法定代表人（签字或盖章）：                   
乙  方（公章）：                             
法定代表人（签字或盖章）：                    
……            
签订日期:             


[bookmark: _Toc10707][bookmark: _Hlk158370321]（五）报价一览表

	项目名称
	

	响应总报价（小写金额）
	 

	响应总报价（大写金额）
	

	合同履行期
	

	质保期
	

	报价文件有效期
	

	备注
	报价注明税率



供应商名称（公章）：                                        
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                    
日期：      年   月   日


[bookmark: _Toc8866][bookmark: _Hlk158370378]（六）分项报价表（格式可自拟）



	说明：
1. 所有价格请严格按照清单名称报价。
2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
3. 如果不提供详细的报价分项报价将被视为没有实质性响应询比文件。
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（七）资格证明文件
资格证明文件（格式自拟）
【供应商应根据本单位实际情况进行承诺或声明】
致：采购人
我方承诺完全满足询比文件对供应商的资格要求：

……



我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取成交所引起的一切法律后果。


供应商名称：                    
日      期：   年   月   日







农民工工资支付承诺书
                       
我公司承建的贵公司                     （工程名称）中民工工资支付事宜，我公司郑重承诺如下：
1. 严格执行国家关于民工工资支付的法律法规，按时足额支付民工工资，任何情况下绝不以任何理由拖欠民工工资；
1. 进场施工前，主动向发包人提交民工签字的花名册与民工身份证复印件，并保证人员与身份证一致；施工人员发生变化时，每月更新并上报。
1. 定期发放民工工资时，做好工资发放花名册，并签字形成记录，及时提交给发包人；若未提供民工工资发放记录，贵公司有权拒付当期及以后工程款项。
1. 若因包括但不限于拖欠民工工资等问题导致民工到贵公司闹事，或其他行为而影响贵公司正常建设、生产经营，导致贵公司管理成本增加、投资利息增加等所有损失概由我公司承担。可从后续应付进度款/结算款中优先扣除，若后续应付进度款/结算款不足以支付贵公司的损失，我公司另行支付给贵公司差额部分。
1. 若因为包括但不限于民工工资等问题导致民工到政府相关部门请愿或阻碍公共交通等有社会较大负面影响的活动，贵公司无我公司付款委托书的情况下，有权配合政府职能部门代付民工工资，代付款项从我公司后续应付进度款/结算款中全额扣除，若后续应付进度款/结算款金额小于代付金额，由我公司另行支付给贵公司差额部分。
1. 本承诺书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，是主合同生效的必要要件之一。
特此承诺
承诺人：（签字盖章）                         
    年    月    日



[bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc3673][bookmark: _Toc4468][bookmark: _Toc163493655][bookmark: _Toc156490363]（2）资质证明
[bookmark: _Hlk158370535]
（3）供应商认为需要提供的其他资料
